Auto-Medienportal.Net: 07.01.2015

Detroit 2015: Lexus GS F saugt 473 PS an

Lexus stellt auf der North American International Auto Show in Detroit (Publikumstage: 17. - 25.1.2015) die Hochleistungslimousine GS F vor. Der Viertürer holt aus seinem 5,0-Liter-V8-Saugmotor mit 348  kW / 473 PS und ein maximales Drehmoment von 527 Newtonmetern. Um Leistung und Effizienz bedarfsgerecht anzupassen, kann das Triebwerk sowohl im Otto- als auch im Atkinson-Zyklus betrieben werden. Es ist gekoppelt an eine extrem schnell schaltende Acht-Stufen-Automatik mit manuellem Schaltmodus. 

Das von Lexus entwickelte Torque Vectoring Differential (TVD) verfügt über drei Betriebsmodi. Außer Standard gibt es die agilere Einstellung „Slalom“ sowie die rennstreckentaugliche Stufe „Track“ mit höchster Fahrstabilität. Mit einem Gewicht von 1830 Kilogramm zählt der GS F zu den leichtesten Fahrzeugen im Wettbewerbsumfeld. (ampnet/jri)