Auto-Medienportal.Net: 05.06.2012

Reifen 2012: Michelin stellt neuen Reifen für Lkw-Vorderachsen vor

Michelin stellt auf der Messe „Reifen 2012“ in essen (- 8.6.2012) den X Multi F in der Dimension 385/65 R 22.5 vor. Der für die Vorderachse von Zugmaschinen im Nah- und Fernverkehr konzipierte Reifen soll durch sein besonders gleichmäßiges Abriebverhalten eine um bis zu 15 Prozent höhere Kilometerleistung im Vergleich zum Michelin XF 2 in der gleichen Dimension haben. Die Markteinführung startet Anfang Juli 2012.

Michelin verspricht für den X Multi F eine gute Haftung bei Längs- und Querbeanspruchung auf trockener und nasser Fahrbahn, eine hohe Bremsleistung und ausgezeichnete Wasserableitung. Auch Abrollkomfort und Handling wurden verbessert, Der Nutzfahrzeugreifen erreicht beim EU-Reifenlabel die Einstufung C/B/69 (Kraftstoffeffizienzklasse/Nasshaftungsklasse/Messwert des externen Rollgeräuschs in dB). (ampnet/jri)